****

**HZ-600**

**Máquina de Niebla Hazer**

Imagen que contiene cámara, calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

**Manual de Usuario**

**Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar**



**Explicación de los Símbolo**

**Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.**

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.

Forma

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de “tensiones peligrosas” no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo para las personas, de descarga eléctrica.

**Instrucciones de seguridad:**

Al usar este dispositivo electrónico, las precauciones básicas se deben tomar siempre, incluyendo las siguientes:

1. Leer todas las instrucciones antes de usar el producto.

2. No utilizar este producto cerca del agua (ej., cerca de un baño, de un lavador, de un fregadero de cocina, en un sótano mojado, o cerca de una piscina, etc.

3. Este producto debe ser utilizado solamente con un carro o un soporte que lo mantengan llano y estable y evitar el bamboleo.

4. Este producto, conjuntamente con los altavoces, puede ser capaz de producir niveles de sonido que podrían causar pérdida de oído permanente. No dejar funcionando durante un largo periodo de tiempo en un nivel de alto volumen o en un nivel que sea incómodo. Si experimentas alguna pérdida de oído o sientes un zumbido en los oídos, deberías consultar un médico.

5. El producto debe ser colocado de forma que se pueda mantener la ventilación apropiada.

6. El producto se debe situar lejos de fuentes de calor tales como radiadores, estufas, calefactores u otros dispositivos (incluyendo otros amplificadores) que dan calor.

7. El producto se debe conectar solamente como se describe en las instrucciones de funcionamiento o según lo marcado en el producto. Substituir el fusible solamente por un tipo especificado, tamaño, y el grado correcto.

8. El cable de alimentación debe: (1) ser indemne, (2) nunca compartir un enchufe o un cable con otros dispositivos, para no exceder el consumo soportado por el mismo, y (3) no dejar enchufada la unidad a la toma corriente cuando no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.

9. Tener cuidado para que objetos no caigan en él y los líquidos no se derraman a través de las aberturas del recinto.

10. El producto debe ser controlado y reparado por personal calificado si:

A. Se ha dañado el cable de la fuente de alimentación o el enchufe.

B. algún objeto ha caído en el interior, o el líquido se ha derramado sobre el producto.   
C. El producto se ha expuesto a la lluvia.   
D. El producto no parece funcionar normalmente.   
E. Se ha caído el producto, o se ha dañado el recinto.

11. Procure mantener el producto en buen estado y cuídelo más allá de lo descripto en las instrucciones de mantenimiento del usuario. Todo mantenimiento y control debe ser realizado por personal calificad

|  |  |
| --- | --- |
| **PANTALLA LCD – FUNCIONES** | |
|  |  |
| **Botón** | **Función** |
| TIMER | Configura el tiempo de rociado y espera |
| VOLUME | Rociado continuo mientras se mantenga presionado |
| MANUAL | Rociado manual mientras se mantenga presionado |
| UP/DOWN | Ajuste de parámetros |

**Indicadores:**

* Luz **roja**: Conectado a la corriente.
* Luz **verde**: En funcionamiento.

**Control Remoto Inalámbrico:**

* Presionar **A** o **B** para activar o detener la niebla.

**Control DMX512:**

* Canal 1: Salida de humo
* Canal 2: Ventilador

**Recomendación:**  
Usar **una botella de líquido** cada vez. Reemplazar solo cuando se haya consumido completamente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONFIGURACIÓN DEL MENÚ** | | |
|  |  |  |
| **Parámetro** | **Rango** | **Descripción** |
| Addr | 1-511 | Dirección DMX |
| Pump | 0-100 | Bomba (0: apagado, 1-100: rociado continuo) |
| Wind | 1-100 | Velocidad del ventilador |
| Interval | 1-200 | Tiempo de espera entre ciclos |
| Duration | 1-200 | Tiempo de trabajo por ciclo |

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Este equipo utiliza **tecnología de niebla por presión en frío**. A diferencia de las máquinas tradicionales, **no necesita precalentamiento** y puede funcionar de forma continua en cualquier momento.

* Genera una **niebla fina y pareja**.
* Mejora los efectos visuales con haces de luz.
* No deja humedad.
* Incluye **flight case profesional** para facilitar el transporte.
* Ideal para **teatros, bares, escenarios y eventos exigentes**.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

* **Tensión:** 220V AC – 50/60Hz
* **Potencia:** 660W
* **Consumo de líquido:** 1 litro cada 24 horas
* **Salida:** 3200 pies cúbicos por minuto
* **Peso neto:** 30 kg
* **Peso bruto:** 32 kg
* **Capacidad del tanque:** 2 litros
* **Tamaño del embalaje:** 54 × 40 × 38 cm
* **Modos de control:** DMX512, control inalámbrico, control en panel